

****

**Тексипол**

**Износостойкая эмаль для бетонных полов**

**(с добавлением микронизированного мрамора)**

* **высокая твёрдость**
* **водостойкость**
* **превосходная стойкость к абразивному износу**
* **стойкость к минеральным маслам и СОЖ**
* **стойкость к разбавленным растворам кислот и щелочей**
* **стойкость к моющим средствам**
* **хорошая растекаемость**
* **полуглянцевая фактура**
* **превосходные декоративные качества**
* **экономичный расход**

**Тексипол — износостойкая защитно-декоративная эмаль, предназначенная для окрашивания бетонных полов и цементно-песчаных стяжек, испытывающих на себе повышенные абразивные и эксплуатационные нагрузки как внутри, так и с наружи помещений (под навесом).**

**Тексипол –** представляет собой высококачественную эмаль на алкидно-уретановой основе с добавлением «микронизированного мраморного порошка». Благодаря уникальным свойствам мрамора, известным своей природной твёрдостью и износостойкостью, защитное лакокрасочное покрытие Тексипол способно выдерживать высокие абразивные нагрузки и адаптироваться к существенным перепадам температур.

Простая и удобная в нанесении эмаль Тексипол, образует защитно-декоративное нескользящее полуглянцевое покрытие, обладающее отличными показателями износостойкости и долговечности. Химическая инертность к неагрессивным химическим компонентам и устойчивость покрытия к воздействию воды и влаги адаптируют защитный красочный слой к многочисленным влажным уборкам с применением различных моющих средств бытовой химии.

**Назначение**

Краска предназначена для защиты цементных стяжек и бетонных полов от разрушающего воздействия умеренной агрессивной среды, абразивного износа, а также для придания окрашенным бетонным поверхностям высоких декоративных качеств.

Полуглянцевая износостойкая краска для бетонных полов **Тексипол** обладает устойчивостью к действию минеральных масел, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей, обладает стойкостью к разбавленным растворам кислот и щелочей, и спиртам, в связи с чем может быть рекомендована для окрашивания бетонных полов складских и торговых помещений, зданий, ангаров и гаражей.

Высокая стойкость к абразивному износу покрытия Тексипол – значительно увеличивает срок службы бетонного пола!

**Подготовка основания и нанесение**

Основание должно соответствовать требованиям *СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».*

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Бетонное основание перед нанесением эмали должно быть чистое и сухое (влажность основания не более **4%**), прочное (на сжатие не менее **12 МПа**, прочность на отрыв не менее **1 МПа**).

***Перед нанесением покрытия Тексипол, рекомендуется использовать упрочняющую пропитку Протексил предназначенную для укрепления и обеспыливания бетонного основания. С момента обработки бетонной поверхности упрочняющей пропиткой Протексил и до момента окрашивания эмалью должно пройти не менее 3-4 часов.***

Эмаль перед нанесением необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 минут при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой.

**Тексипол** наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить не ранее чем через 4 часа.

При необходимости эмаль до рабочей вязкости может быть разбавлена **разбавителем Р-А01 или ксилолом** (не более чем на 5% от общей массы).

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от 0˚С до +30˚С. Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная механическая прочность и химическая стойкость достигается спустя 5 дней после окрашивания.

**Базовые цвета:** база а, база с, серый. Другие цвета доступны под заказ в количестве от одного ведра.

**Расход**

Расход **140-150г**. на 1/м2, при толщине сухого слоя **50-100мкм**. однослойного нанесения в зависимости от состояния поверхности.

**Меры предосторожности**

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

**Хранение**

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — **12 месяцев** со дня изготовления.

**Тара**

Тара 20кг.

**Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.**

**Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Основа | Алкидно-уретановая |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-70  |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 – 140  |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Адгезия, баллы, не более  | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость к статичному воздействию 3% раствора NaCl, ч, не менее  | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Цвет | колерованный |
| ТУ | 20.30.12-003-01524656-2017 |